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Уличный тренажер  " Стол для армрестлинга"
Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.
Уличный тренажер жим ногами: Антивандальный тренажер изготавливается из конструкционной стали основание из профильной труба 100*50 мм с толщиной стенки 3 мм; Ручки из круглой трубы d 33мм с толщиной стенки 3мм Рукоятки, изготовленные из резины, материал сиденья: фанера толщиной не менее 15 мм. Болтовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.
Тренажер предназначен для пользователя не более 120 кг. 
- Назначение 
Стол для армрестлинга, предназначен для тренировок и соревнований.
Оборудование является уличным, антивандальной конструкции, выполнено с учетом размещения на открытых площадках.
- Характеристики товара 
Вид спорта : Общефизическая подготовка 
Длина: не менее 900 мм не более 1000 мм
Ширина: не менее 700 мм не более 800 мм 
 Высота: не менее 1200 мм не более 1300 мм

Способ монтажа
Анкерное крепление или бетонирование. Закладной элемент/возможность бетонирования стоек.
- Комплектность  поставки
Тренажер 
Крепеж
Инструкция по сборке 
Паспорт 

Цвет стандартного изделия серо-зеленый RAL 7016 , RAL 5021(так же окрашиваем в  требуемый цвет по согласованию с заказчиком)
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