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Уличный тренажер  " Флекс "
Страна происхождения: Российская Федерация (ОКСМ 643). Товарный знак отсутствует.
Уличный тренажер Флекс: Антивандальный тренажер изготавливается из конструкционной стали основание из профильной труба 100*50 мм с толщиной стенки 3 мм; Ручки из круглой трубы d 33мм с толщиной стенки 3мм. Рукоятки, изготовленные из резины, материал сиденья и спинки: фанера толщиной не менее 15 мм.   Болтовые соединения закрыты пластиковыми заглушками.
Тренажер предназначен для пользователя не более 120 кг .
- Назначение 
Уличный спортивный тренажер " Флекс " предназначен для тренировки мышц ног, укрепления верхней части бедра. Конструкция выполнена из стальных профильных и круглых труб. Тренажер оснащен обрезиненными рукоятками для удобства эксплуатации и безопасности. Тренажер предназначен для укрепления мышц ног, талии, бедер. Занятия на тренажере способствуют ускорению кровообращения в данных областях тела и интенсивному обогащению мышц кислородом.
- Характеристики товара 
Вид спорта: Общефизическая подготовка 
Длина: не менее 800 мм не более 900 мм
Ширина: не менее 800 мм не более 900 мм
 Высота: не менее 1200 мм не более 1300 мм

Способ монтажа
Анкерное крепление или бетонирование. Закладной элемент/возможность бетонирования стоек.
- Комплектность  поставки
Тренажер 
Крепеж
Инструкция по сборке 
Паспорт 

Цвет стандартного изделия серо-зеленый RAL 7016, RAL 5021(так же окрашиваем в требуемый цвет по согласованию с заказчиком).
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